****

**www.weekend-billiard.ru**

**Складной стол для настольного тенниса «Player» (274 х 152,5 х 76 см)**

****

Перед сборкой (монтажом) стола для настольного тенниса (в дальнейшем - стол) внимательно прочтите данную инструкцию, которая содержит необходимую информацию для безопасного монтажа и правильной эксплуатации стола.

Стол должен использоваться для игры в настольный теннис вдвоем и вчетвером, как взрослыми, так и детьми. Возможно использование стола для игры без партнера (для этого необходимо одну столешницу установить в вертикальном положении). **Использование в других целях недопустимо и опасно!** Поставщик не несет ответственность за ущерб, причиненный использованием стола не по назначению.

Сведения об игре в настольный теннис и правила игры необходимо найти в специальной литературе.

Сведения об игре в настольный теннис и правила игры необходимо найти в специальной литературе.

Основные размеры стола, см:

- габаритные размеры игрового поля стола . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274х152,5

- высота стола . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

 Габариты стола в вертикальном положении, см: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160х152,2х52

**1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**

* 1. Стол состоит из двух столешниц, расположенных на тележке, оснащенной 4-мя колесами для облегчения перемещения и состыковки. Устойчивость стола во время игры обеспечивают опоры неподвижные. Столешницы могут подниматься в вертикальное положение и удерживаться в таком положении за счет фиксатора пружинного, что обеспечивает, при необходимости, компактное размещение (хранение) и перемещение стола в пределах помещения по ровной и твердой поверхности.
	2. Не используйте агрессивные и едкие вещества для ухода за поверхностью стола. Стол достаточно протереть влажной тканью.

**2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Столешница в сборе  | - 2 шт. |
| 2 | Опора левая (с 2-мя отверстиями под фиксатор пружинный) | - 2 шт. |
| 3 | Опора правая | - 2 шт. |
| 4 | Колесо | - 8 шт. |
| 5 | Стяжка | - 2 шт. |
| 6 | Фиксатор пружинный | - 2 шт. |
| 7 | Заглушка пластмассовая | - 2 шт. |
| 8 | Болт М6х15 | - 4 шт. |
| 9 | Болт М8х55 | - 8 шт. |
| 10 | Болт М8х60 | - 4 шт. |
| 11 | Болт М8х80 | - 4 шт. |
| 12 | Гайка колпачковая М6 |  - 4 шт. |
| 13 | Гайка стопорная М8 | - 16 шт. |
| 14 | Шайба дистанционная узкая |  - 8 шт. |
| 15 | Шайба 8 |  - 16 шт. |
| 16 | Шайба дистанционная широкая | - 8 шт. |
| 17 | Эксплуатационная документацияИнструкция по монтажуИнструкция по монтажу |  1 экз. |

**3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

3.1 Стол соответствует требованиям эксплуатационной безопасности. Изменение дизайна, самостоятельный ремонт и надстройка дополнительных деталей могут стать угрозой для безопасности пользователя.

3.2 Не начинайте играть, пока полностью не завершен монтаж стола и не проведена проверка правильности его сборки.

3.3 Перед каждым использованием стола, а также при переводе стола в сложенное или вертикальное положение следите за креплением составляющих его деталей. При необходимости крепежные детали следует подтянуть.

3.4 Каждый раз проверяйте надежность фиксации столешниц при установке в вертикальное положение.

3.5 Не допускайте слишком быстрого передвижения стола при вертикальном положении столешниц в силу возможных неровностей поверхности помещения. Падение стола может привести к травмам.

3.6 Не оставляйте стол в месте возможного порыва ветра в сложенном положении из-за большой парусности вертикально расположенных столешниц.

3.7 Проинструктируйте детей о возможной опасности – прежде всего при передвижении стола, а также при сборке и разборке.

3.8 Сохраняйте упаковку стола так, чтобы в дальнейшем ее можно было использовать при необходимости транспортировки стола.

**4. ПОДГОТОВКА СТОЛА К МОНТАЖУ**

Перед началом монтажа тщательно изучите инструкцию. Последовательность монтажа показана на рисунках.

4.1 Производить сборку стола необходимо как минимум вдвоем.

4.2 Освободить столешницы и детали стола от упаковочного материала.

4.3 Для монтажа стола необходима отвертка крестообразная и гаечные ключи S=10, S=13, S=17 (мм).

**5. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ**

5.1 Устанавливать стол только на ровной поверхности, обеспечив свободный доступ к месту сборки.

5.2 Сборка тележки (**рисунок 1**):

- прикрепить стяжку (5) к опорам левой (2) и правой (3), соблюдая их взаимное расположение (у опоры левой – 2 отверстия для фиксатора пружинного)

- прикрепить фиксатор пружинный (6) к опоре левой (2)

- вставить заглушку пластмассовую (7) в торец опоры левой (2)

- прикрепить колеса (4) к опоре левой, правой (2, 3)

Для удобства прикрепления колес тележку лучше перевернуть.

5.3 Крепление тележки к столешнице **(рисунок 2)**:

- расположить столешницу (1) игровым полем вниз на любом устойчивом, имеющем ровную горизонтальную поверхность, бытовом столе, обеспечив свободный доступ к месту сборки.

- расположить тележку (фиксатором пружины вниз) на столешнице (1)

- прикрепить опоры тележки (2,3) к кронштейнам столешницы и тягам

5.4 Во время сборки соберите все детали в одно целое, лишь слегка прикрутив гайки для того, чтобы убедиться, что все они находятся на правильном месте. Затем при помощи ключей закручивайте гайки окончательно.

 5.5 Для перемещения столешницы из вертикального в горизонтальное положение необходимо нажатием ноги отвести фиксатор пружинный (6) в нижнее положение и, придерживая столешницу, переместить ее в горизонтальное положение. Вторая столешница перемещается в горизонтальное положение таким же образом.

 5.6 Демонтаж стола, при необходимости, осуществлять в обратном порядке.

 5.7Демонтаж стола внутри помещений столешницы устанавливаются в вертикальное положение до момента защелкивания фиксатора пружинного.

**6. ХРАНЕНИЕ**

6.1 Стол в сложенном виде должен храниться в защищенном от ветра месте, т.к. имеет большую парусность.

6.2 **Не хранить вблизи отопительных приборов для предотвращения возможной деформации поверхности стола.**

**7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

7.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие стола для настольного тенниса требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации (применения) в соответствии с указаниями настоящей инструкции.

Гарантийный срок эксплуатации стола – 1 год со дня продажи.



